	
Ръководство на потребителя
EK-129HS



КОЛОНКА
	ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА
♦ BT: V4.2
♦ Работно разстояние: 10 метра
♦ SNR (отношение звук-шум): >90db
♦ Батерия: 3.7V, 500 мАч
♦ Време на възпроизвеждане при нормална сила на звука: 1ч~2ч
♦ Драйвер за колонката: ¢52MM*1
♦ Мощност:4Ω/5W*1
♦ Честотна характеристика: 120HZ-20KHZ
♦ Размер: 73.4*73.4*95.5 мм
♦ Тегло: 263 гр
♦ Зареждане: 5V/500 мАч
♦ Време на зареждане: 2ч-3ч

ОСОБЕНОСТИ НА ПРОДУКТА:
1. Международни авангардни техники на конструиране на BT чипа и платките, поддържа всякакви безжични устройства.
2. Има FM функция, може да търси автоматично радио станции.
	3. С Hi-Fi колонка, за осигуряване на ясен и чист звук.
4. Поддържа микро SD карта и USB карта, възпроизвежда аудио записи в MP3 формат.
5. Работното разстояние при работа в безжичен режим е 10 метра.
6. Изключва се автоматично, ако ВТ бъде разединен за 30 минути.

ФУНКЦИЯ НА БУТОНИТЕ И СЛОТОВЕТЕ:
1. DC 5V слот: Използва стандартен микро USB V8 заряден кабел за зареждане.
2. TF слот: Може да декодира и възпроизвежда аудио записи в MP3 формат, когато в слота бъде поставена TF карта.
3. USB слот: Може да декодира и възпроизвежда аудио записи в MP3 формат, когато в слота бъде поставена USB карта.
	
	4. При възпроизвеждане на музика, натиснете за кратко, за да пуснете предходната песен, и задръжте, за да намалите силата на звука.
5. При възпроизвеждане на музика, натиснете за кратко, за да пуснете следващата песен, и задръжте, за да увеличите силата на звука.
6. При възпроизвеждане на музика, (USB карта/TF карта/BT/кабел/FM), натиснете за кратко за превключване на модела.
7. Натиснете и задръжте за включване и изключване на захранването. При възпроизвеждане на музика, (USB карта/TF карта/BT/кабел), натиснете за кратко за "възпроизвеждане/ пауза". В FM режим натиснете за кратко за автоматично търсене на станция и натиснете отново за прекратяване на търсенето. В BT режим със свързано мобилно устройство, при входящо повикване натиснете за кратко, за да отговорите на обаждането хендс-фри, и натиснете отново, за да затворите; натиснете два пъти, за да направите обаждане.
ЗАБЕЛЕЖКА: В FM режим включете микро зарядния кабел, за да хванете по-добра FM радио станция.
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